电子焊接工作台采购项目
（一）设备配置
	
	设备名称
	数量（台、套）
	单价（元）
	总价（元）
	参考品牌及型号

	1
	电子技术实践工作台
	35
	
	
	茂生（1500*750）、华昇（1500*750）、荣泰（1500*750）、博安（1500*750）

	2
	电烙铁放置架
	70
	
	
	科立、正泰、欧万

	3
	线路布设
	1
	
	
	配套

	合计金额
	
	



（二）设备要求及技术指标
	
	设备名称
	规格要求
	简单技术指标

	1
	电子技术实践工作台
	长*宽*高
1500*750*1540
	1、桌面厚30mm:28m厚直角桌面，复合2mm欧标防静电胶皮；
2、桌腿:加厚1.2mm冷轧钢和50*50*1.5mm方管焊接组装而成，加可调节脚；
3、桌架材质采用优质冷轧钢板，表面采用喷塑处理，工作台均匀承重达到500ksg；
4、背板：立柱采用1.5m钢板折弯表面喷塑。三角片1.6mm，其他均为1.0mm厚；
5、桌面配有耐高温隔热垫，用于放置电烙铁，尺寸不小于400mm×400mm；
6、供电：独立漏保控制电源输入，带有电源指示灯；供电插座采用标准5孔插座，单插座功率不低于2200W；每张桌子供电插座不少于5位。

	2
	[bookmark: _GoBack]电烙铁放置架
	通用型
	1、可匹配常用类型电热式烙铁；
2、带有防护外壳，放置烙铁裸露；
3、配有降温海绵。

	3
	线路布设
	/
	1、根据操作台摆放位置，布设供电线路，满足每工位的用电量需求；
2、采用国标电缆线，单线芯径不低于2.5平；
3、整个教室操作台供电线路不低于4路独立电路，且每路需独立空开控制；
4、操作台所有插座均需有效接入供电电路。


（3） 参考图片
[image: ae910e4eba35ac1a34ac43976bb1862f]
（4） 可完成的实验项目
完成基础电子技能实操训练、各类电子电路设计实验、创新实践实验等。
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