图书馆双通道磁条防盗仪采购需求

1、 采购需求
	序号
	货物名称
	规格型号
	数量
	单位
	备注

	1
	双通道磁条防盗仪
	详见技术参数要求
	1
	台
	含安装调试


新设备须满足本采购需求中规定的全部功能参数和技术参数要求，并能与馆内现有图书磁条体系兼容。
2、 供应商资质要求
1.供应商须是具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供有效的营业执照副本复印件；
2.供应商在近三年内（2023年1月至今）须具有至少3个同类磁条防盗仪项目的供货业绩，其中须包含图书馆应用案例；
3.供应商须为所投产品的制造商或经制造商授权的合法代理商；代理商须提供制造商出具的有效授权书原件；
4.供应商在参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（须提供书面声明）；
5.供应商须提供所投产品原厂售后服务的承诺函，确保质保期内维修响应及备件供应；
6.供应商须提供所投产品的有效检测报告或产品认证证书，证明产品技术参数满足本采购需求要求；
7.本项目不允许转包、分包
3、 功能参数要求
1.设备具有图书磁条防盗智能检测报警功能；
2.设备系统具有高侦测性能，能够进行三维监测，具有故障报警提示功能，具有音频和视觉报警信号；
3.对图书馆内的印刷品、视听出版物、CD及DVD等资料进行安全扫描操作的同时不会损坏资料中的磁性介质；
4.设备兼容目前馆内图书中的各种磁条，包括3M、Checkpoint、Dialoc、Certus等设备磁条；最短可检测磁条4cm；
5.检测仪具备扩展至更多通道能力，并且不会降低系统检测的灵敏度；同时支持多通道分通道报警功能；
6.防盗仪须有后台统计客流及报警数据的功能，可以通过局域网链接实现PC端数据的显示，可以根据客户需求分时间查询、汇总统计等。（提供显示界面截图证明）
7.预留RFID模块位置，便于升级EM+RFID 双系统功能，在同一个检测门上实现磁条和 RFID 芯片防盗的双频防盗功能；
8.设备具有分通道报警功能；
9.设备可选配与闸机、监控探头、大数据分析联动预留接口；
（1）实现未办理手续的图书经过对应图书检测门报警，同时联动关闭对应通道的闸机；
（2）实现报警图像抓拍功能，后台通过报警节点和图像为偷窃行为取证获得依据；
10.具有MQTT、CAN协议，实现智慧大数据平台客流、报警情况等数据集中监测；
11.设备安装符合消防安全规定，单个通道宽度≥90cm，最宽可达到100cm，检测门高度≥175cm。
4、 技术参数要求
	序号
	参数项目
	技术要求

	1
	工作频率
	1kHz

	2
	外观结构
	采用透明亚克力8孔镂空结构，设备尺寸59×2.5×165cm

	3
	探测范围-高度
	5-175cm

	4
	探测范围-宽度
	单通道：75-90cm；双通道：150-175cm

	5
	信号处理技术
	数字式-DMPD技术、DSP多重滤波技术

	6
	制作材料
	纯进口亚克力材料，不变形、不变色、晶莹透亮、抗磨性强

	7
	无故障时间
	≥80000小时

	8
	安装方式
	支持地面、底板、切槽、预埋等多种方式安装



5、 质量及售后服务要求
1.质保期：整机免费质保期不少于5年（含上门维修服务），质保期内非人为损坏的零部件免费更换。
2.响应时间：供应商接到报修通知后应在2小时内响应，24小时内到达现场处理；如需返厂维修，应提供备用设备以保证图书馆正常运营。
3.培训服务：供应商须在设备安装调试完成后，对馆方工作人员进行不少于1次的操作使用及日常维护培训。
4.技术支持：质保期满后，供应商应提供持续的技术支持及备件供应服务，维修费用按合理市场价格收取。
6、 履约保证金及违约责任
1.履约保证金：成交供应商须在合同签订前5个工作日内向采购方缴纳合同总金额5%的履约保证金，用于担保合同的全面履行。供应商无违约行为的，履约保证金于质保期满后无息退还；供应商存在违约行为的，采购方有权从履约保证金中直接扣除违约金或赔偿金。
2.违约条款：
（1）逾期交货：供应商无正当理由逾期交货的，每逾期一日按合同总金额的0.5%向采购方支付违约金；逾期超过10日的，采购方有权解除合同，履约保证金不予退还，并依法追究供应商违约责任。
（2）验收不合格：设备经安装调试后验收不合格的，供应商应在10日内免费更换或整改；逾期仍未合格的，采购方有权解除合同，履约保证金不予退还。
（3）质保不响应：质保期内供应商未按约定时限响应的，每发生一次按履约保证金的10%扣减违约金；同一故障经3次维修仍无法正常使用的，供应商应免费更换同型号新机。
（4）虚假材料：供应商提供虚假材料或所投产品与本采购需求不符的，取消其成交资格，履约保证金不予退还，并赔偿采购方由此造成的损失。
（5）根本违约：因供应商原因导致合同无法履行的，采购方有权解除合同，履约保证金不予退还；造成采购方损失的，供应商应承担赔偿责任。
7、 交货及安装要求
1.交货期限：合同签订后15日内完成交货、安装及调试。
2.交货地点：采购方指定地点（图书馆现场）。
3.安装要求：由供应商负责设备的现场安装、调试，确保设备正常运行并通过验收。安装过程中不得损坏图书馆地面、墙面等原有设施。
4.验收标准：设备安装调试完毕后，采购方按照本采购需求中的全部功能参数和技术参数逐项验收，全部合格后方可签署验收报告。
8、 其他要求
1.供应商须提供设备的中文使用说明书、产品合格证、保修卡等相关技术资料。
2.报价应包含设备主机、配件、运输、安装调试、培训、税费等全部费用，采购方不再另行支付其他费用。本项目最高限价为人民币24000元（大写：贰万肆仟元整），供应商报价不得超过该金额，否则视为无效报价。
[bookmark: _GoBack]3.供应商应对所投产品的技术参数真实性负责，如验收时发现与采购需求不符，采购方有权拒收并要求供应商承担违约责任。
