设备采购需求

1、 采购标的及数量
（一）会议平板采购标的及数量
	序号
	名称
	品牌
	屏幕尺寸
	数量
	单位

	1
	会议平板
	MAXHUB
	86寸
	3
	台

	2
	
	
	
	
	


注：每台配件需包含可移动商务支架、无线传屏器、遥控器、智能笔及必要线缆等。
（二）监控系统采购标的及数量
	序号
	名称
	品牌
	型号
	数量
	单位

	1
	400W半球
	大华
	DH-IPC-HDW1433V-A-IL
	8
	个

	2
	网线
	大华
	超五类
	160
	米

	3
	安装调试
	国产
	定制
	1
	项



2、 技术参数要求
（一）会议平板技术参数要求：
供应商所投产品应符合或优于以下技术要求：
1.显示要求
1.1屏幕尺寸：86英寸（对角线尺寸）。
1.2显示分辨率：4K超高清，不低于3840×2160。
1.3显示比例16:9；亮度、对比度及可视角度应满足研讨室常态采光环境下的使用要求。
2.交互及传屏要求
2.1触控交互：支持红外触控，支持多人同时书写、双色笔书写及投屏批注等。
2.2无线传屏：支持硬件传屏（无线传屏器）、手机扫码快传、软件传屏等多种方式，兼容Windows、Android、iOS等主流终端无线投屏。
3.硬件配置要求
3.1处理器：不低于第11代Intel Core i7处理器。
3.2存储：运行内存不低于8GB，存储容量不低于256GB。
3.3网络：支持WiFi6，兼容2.4GHz/5GHz双频。
3.4蓝牙：支持蓝牙5.3。
3.5操作系统：内置正版Windows 10及以上操作系统。
4.质量要求
所投产品须为原厂原装正品，符合国家及行业相关产品质量标准，并能够提供产品3C认证、检测报告、原厂证明等质量证明文件。

（二）400W半球设备参数要求：
1.核心性能：
1.1图像传感器：采用高性能 400万像素 1/2.9英寸 CMOS 图像传感器。
1.2分辨率与帧率：最大可输出 400万像素（2560×1440）@25fps，低照度效果好，图像清晰度高。
1.3视频编码：支持 H.265 编码，压缩比高，可实现超低码流传输。同时支持 ROI、SMART H.264/H.265 灵活编码，适用不同带宽和存储环境。
2.夜视与补光：
2.1补光灯配置：内置高效暖光灯与红外补光灯。
2.2监控距离：最大红外监控距离为 50米，暖光监控距离为 30米。
3.智能与图像优化
3.1智能侦测：支持智能动检（人形检测）。
3.2图像处理：支持宽动态、3D降噪、强光抑制、背光补偿、数字水印，适用于不同的监控环境。
4.音频与网络功能
4.1音频采集：内置 1个麦克风（MIC）。
4.2远程访问：在互联网环境下，可通过手机 APP 浏览监控画面，并具有抓拍和录像功能；在局域网环境下，可通过远程监控平台浏览监控画面，同样支持抓拍和录像。
5.硬件与防护
5.1供电方式：支持 DC12V / PoE 供电方式。
5.2防护等级：支持 IP67 防护等级，适应室外或恶劣环境。
5.3安装设计：方便工程安装。

3、 商务要求
1.供货期：合同签订之日起15个工作日内完成供货、安装及调试。
2.交货地点：南京师范大学中北学院图书馆（采购人指定地点）。
3.供货范围：会议平板应包含设备本体、可移动商务支架、无线传屏器、遥控器、智能笔及必要线缆等，满足正常使用所需；监控系统需包括半球、网线等，并安装调试到位接入学校现有监控平台。
4.安装调试：由成交供应商负责免费上门安装、调试，并现场指导使用。监控系统前端设备须接入学校现有视频监控管理平台，视频数据统一存储于后勤保卫处监控中心，由后勤保卫处统一管理、统一调阅，不得另建独立存储或独立管理平台。
5.验收标准：按照国家及行业相关标准、本采购文件技术要求组织验收，验收合格后签署验收单据。

4、 [bookmark: _GoBack]售后服务要求
（一）会议平板售后服务要求：
1.质保期：整机（含主要部件）免费质保不少于3年，自验收合格之日起计算。
2.响应时限：提供7×24小时技术支持热线；接到故障报修后6小时内响应，24小时内到达现场，48小时内修复；无法现场修复的，应提供备机或同等性能替代设备。
3.培训服务：免费提供不少于1次的操作使用培训，确保使用人员能够熟练操作。
4.软件服务：质保期内免费提供系统及固件升级服务。
5.备品备件：质保期内免费更换易损件，质保期后长期供应备品备件。
6.定期巡检：质保期内提供每年不少于1次的免费巡检维护。



（二）监控系统售后服务要求：
1.质保期：设备整机1年，自验收合格之日起计算。
2.平台接入与数据管理：成交供应商须免费将本项目全部前端设备接入学校现有视频监控管理平台，视频数据统一存储于后勤保卫处监控中心存储设备，由后勤保卫处统一管理、统一调阅，不得另建独立平台或独立存储。设备须支持GB/T 28181、ONVIF、RTSP等通用协议，开放设备管理权限及必要的API/SDK，不得设置厂商私有加密、设备锁、账号绑定或远程访问限制；设备管理账号、超级管理员权限及全部视频数据所有权归学校所有。未经学校书面同意，不得将视频数据上传至校外服务器或厂商云平台。
5、 资质要求
1.具有合法有效的营业执照，经营范围涵盖所投产品。
2.供应商为经销（代理）商的，须提供针对本项目的售后服务证明材料。
3.未被列入【信用中国】网站失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
4.本项目不接受联合体报价，不得转包、分包。
6、 最高限价
本项目最高限价85680元，会议平板总报价不得超过81000元，监控系统报价不得超过4680元。供应商不得超过最高限价，否则视为无效报价。 
报价清单
（一）会议平板
	序号
	名称
	品牌
	屏幕尺寸
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）

	1
	会议平板
	MAXHUB
	86寸
	3
	台
	
	


注：每台配件需包含可移动商务支架、无线传屏器、遥控器、智能笔及必要线缆等。
（二）监控系统
	序号
	名称
	品牌
	型号
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）

	1
	400W半球
	大华
	DH-IPC-HDW1433V-A-IL
	8
	个
	
	

	2
	网线
	大华
	超五类
	160
	米
	
	

	3
	安装调试
	国产
	定制
	1
	项
	
	




