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品牌：Sartorius（赛多利斯）
型号：BSA124-1CCN
1. 技术指标
[bookmark: OLE_LINK15]1）最大量程(g)： 120
2）可读性(mg)：0.1
3）重复性（最大负载，典型值）(mg)：≤0.1
4）线性偏差（极限值）（mg）：≤0.2
5）灵敏度漂移 +10 °C...+30 °C（± ppm / K）：≤1.5  
6)  测量时间， 典型值（秒）：≤2.0
7）秤盘尺寸（直径，mm）：90

2、 仪器配置及功能特征
1）外部校准和校正功能； 
2）图形化彩色触控显示屏，直观显示称重数值与图形化的应用程序图标；
3）11个内置的应用程序，以简化日常称重流程：称重 | 加样、计数、百分比称重、混合 | 净总重、组分 | 求和、动物称重、计算 | 自由因子、密度测定、底部称重功能、统计、质量单位转换；
4）先进的现代连接方式，包含USB-C接口和RS232接口；
5）具备GLP/GMP打印功能；
6）内置4级防震调节功能，灵活应对不同环境挑战。

3、 仪器图片
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