南京师范大学中北学院人民武装部军民共建       篮球架采购项目采购需求
一、项目概述
我院因军民共建现需采购箱体移动式篮球架20个。
二、技术参数要求
1、箱体尺寸外形：2000×1000×550×400mm，采用优质钢板一次成型喷塑制成，座箱内可放置配重500KG以上。
2、篮架立柱：采用150×150×3mm优质方钢管。
3、篮架:伸臂采用150×150×3mm，伸臂长1850mm，篮框距地面3050mm。
4、钢化玻璃篮板:采用强度安全钢化玻璃材料制成，规格1800mm×1050×12mm，篮板下沿配有保护胶条。
5、篮圈：采用ф18mm的45号圆钢，支座组件用3mm钢板回固篮圈，篮筐内径为450mm，经热处理加工而成，整体表面静电喷涂，颜色为橙色。
6、上拉杆采用ф42*2.0mm优质钢管，拉杆采用U型平面固定式，稳定性好。可调节篮板的平面度和垂直度以及篮圈与地面的平行度。后拉杆采用□40×60×2.0mm矩形管焊接成。
7、焊接要求：篮球架金属部分采用CO2保护焊焊接成型，焊缝均匀、牢固无虚焊、无漏焊，无包渣、裂纹等缺陷。拼接角度流畅，结构简洁美观。
8、表面涂层要求：篮球架金属部分表面经抛丸后，采用室外粉喷塑处理，器材表面采用高压静电喷涂，使喷涂层与表面结合强度更好，附着力强，颜色一致，无花斑。表面无流痕，划伤，拉痕，漏喷等缺陷。室内室外均可使用，且产品涂料配方不含有毒元素，避免损害使用者的健康。
三、篮球架主体品牌型号参考及检测报告要求
1.篮球架主体品牌:永坚、侨星、金陵体育。
2.篮球架主体型号：TC-1008(永坚)、1011（侨星）、YDJ-2B（金陵体育）。
投标品牌须提供检验依据为GB23176-2008的权威检测报告。
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四、配送要求
项目物资配送地址南京江宁区汤山（具体地址另行告知），送达指定地点以后，按照实际使用方要求进行安装、布置。（使用方不提供存放场地且无工作人员协助安装、布置）
五、项目预算
项目总预算：玖万玖仟圆（99000.00）
六、项目工期要求
合同签订以后，10月10日前准备好项目所有物资，按照使用方要求配送至规定场地安装、布置。（使用方不提供存放场地且无工作人员协助安装、布置）
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