[bookmark: _Hlk198286544]南京师范大学中北学院图书馆中庭微景观优化项目采购文件
一、项目概况
1.项目名称：图书馆中庭微景观优化项目
2.项目地点：南京师范大学中北学院图书馆
3.采购内容：包括但不限于本项目设计、材料采购、运输、安装、验收及质保期内的全部服务。具体内容详见第三条“项目需求”。
4.预算金额：85000元
5.项目工期：18天内完成
二、资质与安全要求
1.具备独立法人资格及有效的营业执照，经营范围包含但不限于建筑工程施工等内容。
2.特种作业人员要求：
（1）凡涉及高空作业的人员（如：墙面涂料施工、灯光轨道安装、顶部景观安装等），必须持有有效的“高处作业”特种作业操作证。
（2）电工必须持有有效的“电工作业”特种作业操作证。
3.施工单位为施工现场安全的唯一责任主体，对一切安全事故承担全部法律责任和经济损失。
[bookmark: OLE_LINK4]三、项目需求
1.采购内容及要求
	序号
	项目名称
	要求

	1
	中庭原墙面出新（乳白色）
（南墙、北墙）
	1.墙固、腻子、乳胶漆：品牌要求国内外知名品牌（如立邦、多乐士、三棵树等同等或以上级别）；环保等级必须符合国家GB18582-2020《建筑用墙面涂料中有害物质限量》标准，确保无毒无害（符合中国环境标志（十环认证）、法国A+等）；
2.最终颜色以甲方确认的色卡为准；
3.确保墙面平整度，以确保景观设计安装与墙面贴合度高。

	
	
	

	2
	微景观设计
（南墙、北墙）
	1.设计主题定位：打造一个“静阅·绿意·书香”于一体的沉浸式阅读空间。设计需融合学校特色、图书馆阅读文化氛围与自然生态的静谧美感，营造一个能让人驻足、思考、放松的学习栖息地；
2.品质与性能要求：所有材料必须符合国家相关环保标准，并提供必要的检测报告。主要材料（如有仿真植物、永生苔藓）须具备抗紫外线（UV）能力，确保在室内光线下长期不褪色、不变形；材料须具备阻燃特性，至少达到B1级难燃标准。

	3
	辅助照明系统
（参考）
	1.轨道及所有灯具必须符合国家强制性产品认证（CCC认证）及电器安全标准；
2.射灯：须采用国内外知名品牌（如西顿照明、雷士照明、三雄极光、欧普照明）；显色指数Ra≥95，确保能最真实地还原材料原本色彩；色温(CCT)：3000K（暖白光）或3500K（中性白），具体选择由甲方根据最终设计氛围确定，响应供应商需承诺可提供指定色温产品。


2. 施工方案
本项目响应供应商须至现场勘察确认，请在11月7（星期五）17:00前联系赵楠，联系电话15062257322。
提供施工图纸及详细方案（含墙面处理、制作工艺、工期计划）；
施工前所有材料需甲方验收合格后方可施工；
墙面改造需结合建筑结构、使用功能及美观性要求；
施工过程中应仔细检验，确保安装误差不超过2cm;
施工时应以最严格的标准，保证中庭微景观图案和色彩的完整性和一致性;
施工完成后，必须认真检查每一个细节，确保最终效果符合预期。
四、评分指标
	评分指标
	评分细则
	分值

	价格
	满足采购文件要求且最低报价为基准价，其价格分为50分。供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(基准价／报价)×50。
	50

	设计方案
	横向比较，根据设计方案酌情打分，优31-40分，良21-30
分，中11-20，一般1-10分，不提供不得分。设计内容需展现学校形象及图书馆文化氛围。内容应包括但不限于设计效果图、具体尺寸等内容。
	40

	服务方案
	[bookmark: _GoBack]横向比较，根据服务方案及承诺酌情打分，优8-10分，良
4-7分，一般1-3分，不提供不得分。服务方案应包括:
响应施工时间承诺、售后质保与应急响应承诺以及其他专项保护措施。
	10


本次询价按符合询价要求且综合评分最高原则确定中标单位，总分为100分，计算结果保留两位数。中标候选资格按综合得分由高到低顺序排列，得分相同的，则按设计方案分由高到低确定排名。
