
速印机采购参数说明


一、功能要求
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]可以高速扫描、数码制版、高速印刷，原稿旋转（90o 、180 o )、书刊阴影消除、分组印刷，机密设定，长纸印刷，原稿扫描浓度设定，省墨模式，节能模式，自动关机等功能，操作简单易懂。
二、参数要求
制版方式：感热数码制版
印刷方式：孔版印刷方式
印刷速度：45-135页/分钟（5级可调）、155页/分钟（最高速）
进纸尺寸：320×540 mm
印刷幅面：290×423mm(A3)
纸盘容量：1500张( 64g/m2  )
纸张克重：45-210g/ m2  
无级缩放：500%-50%（以1%为单位）、独立变焦：500%-50%（1%为单位），
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]制版300DPI×600DPI（版纸穿孔密度：600DPI×600DPI），图像模式：文字、照片，插图、铅笔、网点（标准）、网点（细点）。
三、服务要求
所提供产品为原厂原包装（原装正品），含机柜，6瓶油墨，4卷版纸；提供的耗材为原装进口品牌，负责上门安装，两年质保，免费维护两年。接到故障报修24小时以内到达现场解决排除故障，如厂家因故不能按期完成保修任务时，应事先与用户协商征得用户同意，并临时提供同等性能设备替换，不影响学校教学使用。
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