
南师大中北学院龙湖北静水平台塑木地板及石材维修工程编制说明

	  一、工程位置：本工程位于南师大中北学院校区内
  二、项目名称: 南师大中北学院龙湖北静水平台塑木地板及石材维修
三、控制价：29231元。

四、施工内容：

静水平台的石材与塑木地板接缝处拱起，严重变形，为基础沉降导致，需维修，明细如下：
拆除部分；

塑木地板；

台阶石材；
已变形和沉降的基础；
场地清理、垃圾外运。
重新施工部分：

拆除的基础部分，夯实、沙石垫层、C25混凝土；

重新铺设石材（材质、规格、型号、颜色与原地面一致）；
重新铺设塑木地板（材质、规格、型号、颜色与原地面一致）；
3、施工过程中，注意做好安全防护措施及场地的成品保护、场地清理、垃圾及时外运。
4、具体内容见工作量清单。
五、工程量清单编制依据：

1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及相关设计图纸；

2、 2014年《江苏省建筑工程计价表》、2009年《江苏省房屋修缮工程计价表》、《江苏省建设工程费用定额》（20014年）等；

     3、江苏省镇江市关于工程造价的相关文件及规定；

4、执行截止2025年09月省、市有关工程造价计价文件；
5、材料价参照2025年11月镇江市材料市场信息价及市场询价；
6、人工费参照《苏建函价【2025】66号》文件；

7、工程量清单中所描述的项目特征仅为招标人对该分部分项工程特征的概述，而非是工程特征的全面描述，计价时必须按现场及相关的国家规范的要求综合报价。

六、编制说明：

     1、工程量清单中每一分部分项工程综合单价均应包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润以及现行取费中的有关费用、有关文件规定的调价以及根据本招标文件要求的风险金等全部费用；
2、措施费应包括场内外运输、机械进退场、临时设施、材料周转、二次搬运、赶工措施、机械停置、噪音排污、围挡、夜间施工费、管线调查与保护、已完工程及设备保护费、交通协调以及根据本招标文件要求的风险金等全部费用。

3、本清单项目特征所描述内容，实际施工与本内容不同时，工程结算时，按合同中约定的结算条款执行；

4、本次招标清单以招标人要求为准，招标人有权取消或减少工作内容，招标人对承包人未取得的合理利润不做任何赔偿。
七、工程质量、材料、施工等的特殊要求。

1.工程质量须满足招标文件及相关规范的要求；

2.施工所使用的材料满足甲方的要求，并为正规厂家合格产品。

八、工程类别及取费标准：

除规费、税金按规定费率计取外，其余由各投标单位自主确定。

九、材料要求
1、主要材料与原地面一致或同档次的。需经甲方认可；
2、投标人自行采购的材料自主报价，并按合同约定承担价格的市场风险；

3、工程用材必须符合现行环保要求和节能规定；

4、材料暂定价：无 ；

  十、工期及质保期

     1、工期为：  15  天；

     2、质保期为：  2  年；



