南京师范大学中北学院美术学院文化墙项目采购文件
一、项目概况
1.项目名称：南京师范大学中北学院美术学院文化墙项目
2.项目地点：南京师范大学中北学院博艺楼五楼
3.采购内容：包括但不限于本项目设计、材料采购、运输、安装、验收及质保期内的全部服务。具体内容详见第三条“项目需求”。
4.预算金额：83000元
5.项目工期：30天内完成
二、资质与安全要求
1.具备独立法人资格及有效的营业执照，经营范围包含建筑工程施工，广告设计与制作，装修服务内容。
2.施工单位为施工现场安全的唯一责任主体，对一切安全事故承担全部法律责任和经济损失。
[bookmark: OLE_LINK4]三、项目需求
1.采购内容及要求
总设计长度为25米，须提供采购要求的长宽高的效果图（彩色）；该项目须现场勘查，勘察联系人：钱老师，18851271668勘察时间2026年4月13日下午2：30-3：30
	序号
	项目名称
	要求
	产品数量和规格

	1
	党建主题模块
	1． 长7-8米，高2.5米，厚度不超过50cm（具体按照设计方案而定），非平面，立体造型。
2． 结合“入党誓词”与党徽，通过文化符号强化党性主题。整体设计简洁大气，并且结合美院党建特色，与周边环境形成视觉焦点。既符合文化墙主题氛围，又形成视觉上的统一性。
3． 最终颜色以甲方确认的色卡为准；
4． 所用文字均为立体字与发光字（具体按实际效果为准）
5． 墙面覆盖率100%
	1. 内容：包括设计元素、主题、誓词内容
2. 规格：该方案的规格为长度约为7-8米，高度2.5米，厚度不超过50cm（具体按照设计方案而定）；底板采用2公分PVC板UV画面。
3. 入党誓词区采用：50mm航空阻燃板UV画面+钢化贴+封边；
4. 主题文字及党徽采用：发光字；
5. 誓词内容采用：焗漆水晶工艺。


	2
	党总支主题模块
	1. 长4-5米，高2.5米，厚度不超过50cm（具体按照设计方案而定），非平面，立体造型
2采用模块化展示结构，清晰地呈现了美院党建信息。其次通过色彩与材质的对比突出内容层次。设计兼顾展示功能与空间美学，增强了空间的节奏感与趣味性，实现功能和形式的统一。
3.最终颜色以甲方确认的色卡为准；
4.所用文字均为立体字与发光字（具体按实际效果为准）
5.墙面覆盖率100%
	1. 内容：包括设计元素、主题
2. 规格：该方案的规格为长度约为4-5米，高度2.5米，厚度不超过50cm（具体按照设计方案而定）；底板采用2公分PVC板UV画面，顶部暗藏发光灯带。
3. 该墙的主题文字区采用：PVC底板+铁板喷塑+磁吸可更换画面（铝合金极窄封边）及迷你发光字；
4. 其他文字部分采用：PVC+磁吸可更换画面（铝合金极窄封边）及焗漆水晶。


	3
	共青团主题模块
	1. 长7-8米，高2.5米，厚度不超过50cm（具体按照设计方案而定），非平面，立体造型。
2. 通过不同分区布局展示“组织功能说明” 与 “历史发展展示” 双重属性，信息传递清晰且富有层次。
3. 最终颜色以甲方确认的色卡为准
4. 所用文字均为立体字与发光字（具体按实际效果为准）
5. 墙面覆盖率100%
	1. 内容：包括设计元素、主题、文字内容
2. 规格：该方案的规格为长度约为7-8米，高度2.5米，厚度不超过50cm（具体按照设计方案而定）；底板采用2公分PVC板UV画面，顶部暗藏发光灯带。
3. 该墙的主题文字区采用：20mm航空阻燃板UV画面+钢化贴+封边及迷你发光字；
4. 其他文字部分采用：PVC+磁吸可更换画面（铝合金极窄封边）、2公分雪弗板UV画面及焗漆水晶。
5. 时间轴区域底板采用2公分PVC异形雕刻（铝合金极窄封边）
6. 该墙的主题文字区采用：迷你发光字；其他文字部分采用：迷你发光字及焗漆水晶；时间轴结构采用:PVC+磁吸可更换画面（铝合金极窄封边）及焗漆水晶（3平方米）.
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心理健康与美育主题
	1. 长5-8米，高2.5米，厚度不超过50cm（具体按照设计方案而定）
2. 以 “心理健康 + 艺术美育” 为双核心，打破传统心理宣传的刻板模式，结合美术与设计专业特色，构建 “温暖包容、互动参与、专业赋能” 的沉浸式文化空间，既承担心理教育引导功能，又彰显学院专业底蕴，实现 “以美润心、以心育美” 的双重价值。
3. 最终颜色以甲方确认的色卡为准；
4.所用文字均为立体字与发光字
5.墙面覆盖率100%

	1. 内容：包括设计元素、主题、文字内容
2. 规格：该方案的规格为长度约为5-8米，高度2.5米，厚度不超过50cm（具体按照设计方案而定）；底板采用2公分PVC板UV画面，顶部暗藏发光灯带。
3. 该墙采用2公分PVC异形雕刻（铝合金极窄封边）线条雕刻+焗漆水晶；亚克力卡槽；实木柜体定制+独特创意展示；
4. 其他文字内容采用：焗漆水晶。


2. 施工方案
提供施工图纸及详细方案（含墙面处理、制作工艺、工期计划等）；
施工前所有材料需甲方验收合格后方可施工；
墙面改造需结合建筑结构、使用功能及美观性要求；
施工过程中应仔细检验，确保安装误差不超过2cm;
施工时应以最严格的标准，保证图案和色彩的完整性和一致性;
施工完成后，必须认真检查每一个细节，确保最终效果符合预期。
[bookmark: _GoBack]四、评分指标
	评分指标
	评分细则
	分值

	价格
	满足采购文件要求且最低报价为基准价，其价格分为50分。供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(基准价／报价)×50。
	50

	设计方案
	横向比较，根据设计方案酌情打分，优31-40分，良21-30
分，中11-20，一般1-10分，不提供不得分。设计内容需展现学校形象及美术学院文化氛围。内容应包括但不限于设计效果图、具体尺寸等内容，需有特别且新颖模块设计。
	40

	服务方案
	横向比较，根据服务方案及承诺酌情打分，优8-10分，良
4-7分，一般1-3分，不提供不得分。服务方案应包括:
响应施工时间承诺、售后质保与应急响应承诺以及其他专项保护措施。
	10


本次询价按符合询价要求且综合评分最高原则确定成交单位，总分为100分，计算结果保留两位数。综合得分由高到低顺序排列，得分相同的，则按设计方案分由高到低确定排名。
