维修耗材采购需求
一、规格型号要求
1. 470只水表箱盖板（规格1）540*490mm安装孔距470mm，横向安装孔位201不锈钢定制厚底不低于0.6mm，乳白色烤漆，面板喷涂水表箱字样。
2.40只水表箱盖板（规格1）540*490mm安装孔距470mm，纵向安装孔位201不锈钢定制厚底不低于0.6mm，乳白色烤漆，面板喷涂水表箱字样。
3.170只PZ-30金属电箱面板15位，380*280*22mm安装孔距287mm。
4.10只电箱双排8位共16位480*245*22mm 安装孔距160mm。
5.290只多媒体弱电箱盖板412*327mm 安装孔距285mm。
6.10片PZ-30电表箱盖板塑料板（根据现场原有盖板适配）。
7.775只五孔插座正泰、德力西或公牛国标五孔。
二、资质要求
1. 提供有效的营业执照复印件（加盖公章），经营范围含电气设备销售或五金销售相关内容。
2. 维修材料验收合格后质保期12个月（提供承诺函）。
3、 最高限价
本次采购最高限价5.2万元
4、 样品要求及供货要求
1. [bookmark: _GoBack]询价采购确定供应商后，成交供应商必须在三个日历日内提供所采购的内容物品各一件样品，待校方确认符合采购需求，符合安装条件，方可进行批量生产及供货，在10个日历日内完成供货（提供承诺函，若3个日历日内未送达样品，视为放弃此标的）。


